施工前・施行中の写真を撮影していない場合の取扱

別紙４

|  |  |
| --- | --- |
| 受付番号 | ○○○第　　　　　号 |
| 申込者 |  |

令和７年○○月○○日

**「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料**

美里町長　上田　泰弘　殿

|  |  |
| --- | --- |
| 施工業者名 | ○○○工務店 |
| 代表者 | 代表取締役　○○　○○ |
| 電話 | \*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\* |
| メール | \*\*\*\*\*\*\*\*\*@\*\*\*\*.co.jp |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害名 | 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害 | | | | |
| 自治体名 | ○○県○○○市○○○○○○○○○○○○ | | | | |
| 修理物件 | ○○　○○邸（住所：　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| 被害区分 | 全壊 | 大規模  半壊 | 中規模  半壊 | 半壊 | 準半壊 |
| 実施期間 | 令和○年○○月○○日　～　令和○年○○月○○日 | | | | |
| 修理金額 | 円（自己負担分　　　　　　　　円） | | | | |

　（被災者氏名）邸の修理に際し、証拠である写真を撮り忘れたことから、施工前、施工中の証拠写真の代替として、下記のとおり「救助の必要性」「内容の妥当性」を証するため下記資料を提出し、これを証明します。

※　施工後の写真は現時点においても撮影は可能であるため、写真が

　無いということは認めない。被災者の了解を取り、必ず写真撮影を

行うこと。

記

【施工前の被災状況】

|  |
| --- |
| ○○　○○邸図面（１階）  ※損傷箇所が判るようにすること（破損箇所は赤枠で示す） |

|  |
| --- |
| ○○　○○邸図面（２階）  ※損傷箇所が判るようにすること |

○修理箇所（応急修理として申請する箇所）

１

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ＬＤＫ  （１６帖相当） | （破損状況説明）  床上浸水により、根太が腐食、床・壁の断熱材が吸水し脱落。フローリング下地板の腐食、床板に反り、  壁板の腐食、カビの発生  交換する必要がある。 | |
| （破損材料）  ・根太：○○箇所が腐食  ・断熱材（床）：吸水により脱落  ・床下地材：腐食により交換  ・フローリング材：反りにより交換  ・壁板：腐食・カビにより交換  ・断熱材（壁）：吸水による脱落  ・巾木：カビの発生 | | （交換材料）  ・根太：ヒノキ材で交換  ・断熱材（床）：グラスウールに交換  ・床下地材：木下地○㎜で敷込  ・フローリング材：ヒノキ無垢材で対応  ・壁板：ヒノキ材で補修  ・断熱材（壁）：グラスウールに交換  ・巾木：ヒノキ材に交換 |

２

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 玄関  （収納は対象外） | （破損状況説明）  玄関タイルの割れ、モルタルの亀裂、巾木・見切りの損傷、玄関ドア破損交換 | |
| （破損材料）  玄関タイル：破損  モルタル：亀裂  巾木・見切り：破損  玄関ドア：破損  （メーカー、品番） | | （交換材料）  玄関タイルの交換  モルタル亀裂：コーキング材充填  巾木・見切り：ヒノキ材で補修  玄関ドア：同等品に交換  　　　　　（メーカー、品番） |

３

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （修理箇所名） | （破損状況説明） | |
| （破損材料） | | （交換材料） |

４

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （修理箇所名） | （破損状況説明） | |
| （破損材料） | | （交換材料） |

５

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （修理箇所名） | （破損状況説明） | |
| （破損材料） | | （交換材料） |